Технологічна схема вирощування соняшнику
	№
П / П
	Операції 
	Термін проведення 
	Технологічна характеристика
	Технологічні вимоги
	Необхідність проведення операцій
	Що досягається проведенням операції

	1
	Поверхнева обробка ґрунту після попередника
	Безпосередньо після збирання
	Глибина обробки до 7-10 см (дисковий лущильник або дискова борона, дискатори
	Обробка повинна забезпечити якісне розпушення оброблюваного шару і подрібнення рослинних залишків
	Розрив ґрунтових капілярів, припинення непродуктивної втрати ґрунтової вологи через рослинні залишки, мульчування поверхні рослинними залишками
	
Збереження ґрунтової вологи Зменшення температури поверхностоного шару за рахунок мульчування поверхні рослинними залишками. Підготовка (подрібнення) рослинних залишків до швидкого біологічного розкладання

	2
	Внесення комплексних добрив
	Безпосередньо перед оранкою через 12-14 днів після поверхневого обробітку ґрунту
	З розрахунку 7-10 кг діючої речовини N на 1 т рослинних залишків - K2O і P2O5 з розрахунку забезпеченості грунтів на запланований врожай
	Рівномірно по всій поверхні
	Мінеральний азот забезпечує компенсацію ґрунтового, який буде використаний мікроорганізмами для розкладання рослинних залишків. Забезпечення фосфором і калієм, необхідним для отримання запланованого врожаю
	Забезпечення необхідними поживними речовинами планованих посівів

	3
	Оранка ґрунту або глибоке розпушування без обороту пласта
	Безпосередньо після внесення добрив
	На глибину 30-32 см. При глибокій обробці чизель добрива закладаються дисками на глибину 12 - 16 см
	Плугом з передплужниками і кільчасто-шпоровими котками, глибоко розпушувачі типу - чизель
	Рівномірний розподіл добрив і рослинних залишків по оброблюваного шару, збільшення його водопроникності, зменшення глибистой
	Створення гомогенного за родючістю 30 - 32 см шару. Пухке складення оброблюваного шару забезпечує відмінне проникнення вологи в нижні горизонти для поповнення вологозапасів і разуплотнения до 1 - 1,2 г / см3 щільності складення всього оброблюваного шару

	4
	Осіння культивація
	По мірі необхідності
	На глибину 8 - 12 см
	Культиватор КПС з среднімім боронами
	Боротьба з бур'янами і падалицею, вирівнювання поверхні
	Знищення бур'янів і падалиці, вирівнювання поверніть ґрунту

	5
	Ранньо-весняне боронування
	При фізичної стиглості ґрунту в шарі до 5 см
	При фізичної стиглості грунту в шарі до 5 см
	Чи не закочувати грунт важкою технікою, забезпечити повний розрив капілярів в 0 - 5 см шарі
	Збереження ґрунтової вологи, знищення бур'янів у фазі "білої ниточки"
	Розрив грунтових капілярів, боротьба з бур'янами

	6
	Внесення азотних добрив (30-35 кг / га д.р.) навесні при необхідності під культивації
	Безпосередньо перед підготовкою ґрунту до посіву
	Рівномірно по всій поверхні
	Добрива має бути закладені на глибину 8 - 12 см. Будь-який вид азотних добрив з хорошою розчинність. Застосування навесні фосфорних і калійних добрив, крім припосівного внесення сівалкою, неефективні
	Забезпечення необхідного азотного фону для отримання запланованого врожаю
	Оптимізація елементів живлення в ґрунті

	7
	Культивація
	Відразу після внесення добрив
	Рівномірна закладення добрив на глибину культивацій

 
	Добрива повинні бути закладені у вологий грунт
	 
Уникнути втрат азоту в повітря за рахунок його адсорбції вологого грунту
	Забезпечення необхідних запасів в грунті для створення запланованого врожаю

	8
	Препосевная обробка (культивація)
	Безпосередньо перед посівом, після 5 - 10 днів від внесення азотних добрив
	На глибині 4 - 5 см
	Європак, компактор. Вирівнювання поверхні, знищення бур'янів у фазі "білої ниточки", створення ложа для насіння
	Верхній розущільненого шар перешкоджає випаровуванню вологи, ущільнене ложе забезпечує хороший контакт з грунтом
	Забезпечення оптимальних умов для посіву

	9
	Обробка насіння проти шкідників, при перевищенні порога шкідливості
	Безпосередньо перед посівом
	Круізер 8 - 10 л / т Гаучо 6 - 8 кг / т та інші
	Рівномірність нанесення на насіння, витримування норми
	Боротьба з грунтовими (дротяники, ложнопроволочнікі) і наземними шкідниками (піщані довгоносики, медляки і ін.)
	Захист сходів від комплексу шкідників до 20-30 днів

	10
	Посів
	Оптимальний термін посіву при прогріванні грунту на глибину посіву до 10 - 12 ° С
	Глибина посіву 5 - 6 см. Густота визначається біологіческімім особливостями гібридів і грунтово-кліматичними умовами вирощування
	Рівномірність посіву в рядку, щоб уникнути висіву насіння по 2-3 штуки, забезпечення заданої густоти стояння рослин
	Забезпечення рекомендованої глибини і густоти посіву
	Створення оптимальної площі живлення рослин

	11
	Досходове внесення гербіцидів
	Безпосереднє після посіву протягом 4 днів
	Препарати груп: хлорацеталінідов (ацетахлор, S-металлохлор), тріазілов (прометрин, тербутіназін), флурхлордідон і ін. При сухій погоді - із закладенням в грунт, при вологій - без закладення в грунт нормами, рекомендованими фірмами виробниками
	Рівномірність внесення по поверхні, при внесення на суху поверхню відразу ж закласти в грунт боронами, норма витрати робочої рідини 300 - 400 л / га
	Боротьба з комплексом злакових і дводольних бур'янів

 
	Захист посіву від бур'янів протягом 4-5 тижнів

	12
	Внесення страхових гербіцидів
	При необхідності, в разі появи великої кількості бур'янів (як правило, в дощові роки - "друга хвиля бур'янів")
	На звичайних гібридах можливе застосування тільки препаратів групи граммініцідов. При вирощуванні гібридів CLEARFIELD застосовується Евролайтінг - 1-1,2 л / га. При вирощуванні гібридів SUMO - застосування гербіциду Експрес 2-х разове - в нормі 15 г / га + 15г / га
	Рівномірне внесення бакової суміші із заданою нормою робочого розчину, як правило 250-300 л / га
	Унічтожденіе бур'янів, що є конкурентною культурними рослинами
	Забезпечення посівів вологою, елементами живлення і світлом в максимальному обсязі

	13
	Міжрядна культивація
	При необхідності, але не раніше 6-7 тижнів після посіву, або в разі утворення ґрунтової кірки після сильних опадів
	На глибину 8-10 см
	Знищення бур'янів, розпушення поверхневого шару, недопущення підрізання і засипання рослин
	Збереження вологи і елементів живлення за рахунок знищення бур'янів і розпушення поверхневого шару
	Забезпечення оптимального водного, поживного і світлового режиму соняшнику

	14
	Становлення пасіки
	До початку цвітіння
	До 1 бджолосім'ї на 1 га
	Розміщення пасік для забезпечення рівномірного запилення
	Підвищується завязиваемость насіння
	Надбавка врожайності 1-2 ц / га

	15
	Контроль над вологістю насіння, проведення десикації (при необхідності)
	Десикація проводиться при зниженні вологості до 35 - 37%
	1,5-2,0 л / га реглона - рівномірне внесення
	Внесення в суху безвітряну погоду, не менше за 3-4 години до дощу
	Більш швидка втрата насінням соняшнику вологи - до 2 - 3% на добу
	Прискорення дозрівання культури, можливість ранньої прибирання

	16
	Прибирання
	При зниженні вологості зерна до 12 - 14%
	Налаштування комбайна на мінімальні втрати
	Забезпечення своєчасності прибирання при мінімумі втрат
	При технічній стиглості зерна
 
	Отримання товарної і насіннєвої продукції


 

